Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

**OŚWIADCZENIE O DOSTARCZENIU DOKUMENTÓW**

**Oznaczenie Wykonawcy** (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia prosimy skopiować tabelę i uzupełnić dla każdego Wykonawcy oraz wskazać pełnomocnika Wykonawców).

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa: |  |
| Adres siedziby: |  |
| Adres do korespondencji: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |
| NIP: |  |
| REGON: |  |

W przypadku wyboru naszej oferty w postępowaniu na dostawę **44 sztuk 80’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sggrss** jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia następujących dokumentów:

* Ogólne rysunki wagonów oraz urządzeń na niego się składających z wyjaśnieniem użytych pojęć
* Certyfikat TSI wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą
* Homologacja typu i dopuszczenie do eksploatacji wydane przez odpowiedni organ na terenie Unii Europejskiej,
* Wyniki badań konstrukcyjno-wytrzymałościowych
* Świadectwo sprawności technicznej
* Deklaracja zgodności każdego wagonu z Typem
* Opracowana „Dokumentacja systemu utrzymania” (DSU) ustalająca 6 letni cykl naprawczy dla wagonów i spełniająca warunki określone w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków eksploatacji pojazdów kolejowych
* Gwarancja na 36 miesięcy od daty odbioru wagonu. W przypadku elementów, dla których zgodnie z normami UIC wymagane są inne warunki, wskazanie zgodnie z normami
* Wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji wagonów winny zostać przedłożone Zamawiającemu w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
* Rejestracja wagonów w Polsce, a w przypadku rejestracji w innym kraju europejskim wskazanym przez Dostawcę pod warunkiem, że Zamawiający udzieli zgody na rejestrację poza Polską i możliwe będzie funkcjonowanie wagonów na terenie całej Unii Europejskiej

Każdy wagon zgodny z obowiązującymi przepisami dot. unifikacji kolei (TE), obowiązującymi obwieszczeniami UIC, Ogólną Umową o Użytkowaniu Wagonów Towarowych (AVV), zaleceniami TSI. Wagon musi spełniać wymogi dotyczące wytrzymałości określone w Rozporządzeniach Komisji UE oraz EN.

* Każdy wagon zgodny z obowiązującymi przepisami dot. unifikacji kolei (TE), obowiązującymi obwieszczeniami UIC, Ogólną Umową o Użytkowaniu Wagonów Towarowych (AVV), zaleceniami TSI. Wagon musi spełniać wymogi dotyczące wytrzymałości określone w Rozporządzeniach Komisji UE oraz EN.

*........................................... ................................*

*(miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka*)